환경공학(개론)

∙편저자 : 조기철, 오흥일, 이내현, 안웅현 ∙ 서울고시각

페이지

오

정

4

(2) 밀도 : [g/㎠]

(2) 밀도 : [g/㎤]

4

(4) 농도단위 ④ %

1% = 10‰ = [eqn: 10 ^{ -4}]ppm = [eqn: 10 ^{ -6}]pphm

(4) 농도단위 ④ %

1% = 10‰ = [eqn: 10 ^{ 4}]ppm = [eqn: 10 ^{ 6}]pphm

5

⑥ V/V% 농도 : 용액 100mL

⑥ V/V% 농도 : 용액 1000mL

6

(8) 완충작용

∴ pH=pKa+log[eqn: { [산]} over {[염] }]

(8) 완충작용

∴ pH=pKa+log[eqn: { [염]} over {[산] }]

7

[eqn: K_{ a}](산해리상수) = [eqn: { [H ^{ +}] ^{ 2}[HCO _{ 3} ^{ 2-}] } over {[H _{ 2}CO _{ 3} ] }]

[eqn: K_{ a}](산해리상수) = [eqn: { [H ^{ +}] ^{ 2}[CO _{ 3} ^{ 2-}] } over {[H _{ 2}CO _{ 3} ] }]

49

54. 해설

혼합 정도의 표시	플러그 흐름상태
분산수	d=∞

54. 해설

혼합 정도의 표시	플러그 흐름상태
분산수	d=0

50

58. 정답 : ②

58. 정답 : ①

54

69. 정답 : ①

69. 정답 : ②

60

87. 정답 : ①

해설 :

․ 재폭기계수 : Streeter-Phelps식

․ 탈산소계수 : O'Connor-Dobbins식

7. 정답 : ④

해설 :

․ 재폭기계수 : O'Connor-Dobbins식, Isac식

․ 탈산소계수 : Tomas법, Moment법

70

⑤ 월류 부하([eqn: m^{ 3}/m ^{ 2}/day])

⑤ 월류 부하([eqn: m^{ 3}/m.day])

102

3. 시안화합물 함유폐수가 배출되는 업종은?

3. 시안화합물 함유폐수가 배출되는 업종이 아닌 것은?

112

42. ~폭기조의 용적이 250㎥이면 F/M비는?

42. ~폭기조의 용적이 2,500㎥이면 F/M비는?

115

55. ~처리장 유입폐수량이 600㎥/day라면~

[eqn: { 100m ^{ 3} } over {600(1+0.5)m ^{ 3}/day } TIMES24hr/day=4hr]

55. ~처리장 유입폐수량이 400㎥/day라면~

[eqn: { 100m ^{ 3} } over {400(1+0.5)m ^{ 3}/day } TIMES24hr/day=4hr]

117

59. ~활성슬러지 용적부하는 0.5kg/㎥․day

59. ~활성슬러지 용적부하는 0.8kg/㎥․day

117

62. 정답 : ③

62. 정답 : ④

135

2. (2) 우수량(Run-off)

㉢ Japaneese형(인천, 대구, 여수, 포항 등)

[eqn: I= { e} over { sqrt { t} +d}]

2. (2) 우수량(Run-off)

㉢ Japaneese형(인천, 대구, 여수, 포항 등)

[eqn: I= { e} over { sqrt { t+d}}]

151

1. 벤투리미터

[eqn: Q= { C .A } over { sqrt { 1-( { d _{ 2} } over {d _{ 1} } ) ^{ 4} } } TIMES sqrt { 2gH}]

1. 벤투리미터

[eqn: Q= { C .A } over { sqrt { 1-( { d _{ 2} } over {d _{ 1} } ) ^{ 4} } } TIMES sqrt { 2gH}]

[eqn: =C.A TIMES sqrt {{2g(H _{1} -H _{2} )} over {1-( {A _{2}} over {A _{1}} ) ^{2}}}]

페이지

오

정

169

[대기환경기준]

항목	평균시간	기준치
미세먼지 PM10	연간	70
	24시간	150
이산화질소 [eqn: NO _{ 2}(ppm)]	연간	0.05
	24시간	0.08
	1시간	0.15

[대기환경기준]

항목	평균시간	기준치
미세먼지 PM10	연간	50
	24시간	100
이산화질소 [eqn: NO _{ 2}(ppm)]	연간	0.03
	24시간	0.06
	1시간	0.10

190

2. [대기환경기준항목 및 기준치]

항목	평균시간	기준치
미세먼지 PM10	연간	70
	24시간	150
이산화질소 [eqn: NO _{ 2}(ppm)]	연간	0.05
	24시간	0.08
	1시간	0.15

2. [대기환경기준항목 및 기준치]

항목	평균시간	기준치
미세먼지 PM10	연간	50
	24시간	100
이산화질소 [eqn: NO _{ 2}(ppm)]	연간	0.03
	24시간	0.06
	1시간	0.10

195

22. 정답 : ②

22. 정답 : 정답없음

205

63. 정답 : ③

63. 정답 : ④

208

79. 정답 : ①

79. 정답 : 정답없음

[eqn: CO _{ 2}>CH _{ 4}>CFC _{ s}>N _{ 2}O]

214

(2) 풍속과 고도와의 관계

② ㉠ Deacon식

[eqn: THEREFOREU=U _{ 1} TIMES LEFT ( { H} over {Z } RIGHT ) ^{ n}]

(2) 풍속과 고도와의 관계

② ㉠ Deacon식

[eqn: THEREFOREU=U _{ 1} TIMES LEFT ( { H} over {Z } RIGHT ) ^{ p}]

P : 지표면의 거칠기, 대기안정도에 따른 매개변수 또는 풍속지수

0-1(안정한 상태 = [eqn: { 1} over {3 }], 불안정한 상태 = [eqn: { 1} over { 9}])

244

⑤ 전기 저항의 조절

㉡ 전기저항이 높을 경우

ⓑ 타격빈도를 줄인다.

⑤ 전기 저항의 조절

㉡ 전기저항이 높을 경우

ⓑ 타격빈도를 증가시킨다.

273

49. 정답 : ④

49. 정답 : ①

274

54. 정답 : ④

54. 정답 : ①

317

④ C보정 회로 : 85폰 기준

④ C보정 회로 : 100폰 기준

401

(4) [eqn: f]와 [eqn: f_{ n}]비에 따른 차진효과

․ [eqn: f/f _{ n}< sqrt { 2}]일 때 : 항상전단력은 외력(강제력)보다 작다.

(4) [eqn: f]와 [eqn: f_{ n}]비에 따른 차진효과

․ [eqn: f/f _{ n}>sqrt { 2}]일 때 : 항상전단력은 외력(강제력)보다 작다.

503

(6) Screen 선별

③ 위치(파쇄 전후)

㉠ 파쇄 전 스크리닝의 경우 → Screening 효율증진

㉡ 파쇄 후 스크리닝의 경우 → Shredder 보호

(6) Screen 선별

③ 위치(파쇄 전후)

㉠ 파쇄 전 스크리닝의 경우 → Shredder 보호

㉡ 파쇄 후 스크리닝의 경우 → Screening 효율증진

625

14. 해수 : 97.2%, 빙하 : 2.15%,
지표수 : 0.63%, 지하수 :0.02%

14. 해수 : 97.2%, 빙하 : 2.15%,
지하수 : 0.63%, 강과 호수 :0.02%

666

18. ~증류수에 0.1% 황산 알루미늄을 주입하였다.

18. ~증류수에 0.1% 황산 알루미늄을 15ml주입하였다