2014 건축구조 정오표(14.2.13)

page	위치	변경전	변경 후	비고
18	2. 예비조사 ①	염한	연한
25	㉤	1시간의	2시간의
63	문제86 해설 두번째	RC말뚝 80	PC 말뚝 80
	현장타설콘크리트말뚝	세장비상한값 90	세장비상한값 80
82	원형평면이 아닌경우	≥ 3.5 또는	≥3.0 또는
83	6. 설계풍속 ②	포함	포항
	7.	지각방향	직각방향
91.	3. 고유주기산정법	조물의	구조물의
104	문제26 해설 표		특특 중요도계수 1.1	신설
170	문제95	디디면	디딤면
175	문제113 해설	벽길이의 2/3	벽길이의1/2
207	④ 인장철근의 정착	8.37MPa	8.4MPa
222	예제		[eqn: 단`f _{ck} =21MPa.`보의너비는`# 250m이다]
229	전단강도설계식맨아래	전단철근 400MPa	전단철근 500MPa
230	4. 늑근구조제한 표	400MPa를 초과할 수 없다	500MPa를 초과할 수 없다
260	문제9	답 ①	답 ②
263	문제22		[eqn: 단`f _{c} `=20N`/mm ^{2} 이다.]	추가
264	문제26	답 ②	답 ④
266	문제 38	답 ④	답 ①
267	문제41	② 400 해설 400mm	② 450mm, 450mm
269	문제47 해설그림	2cm	10cm
273	문제63 ④	척근	철근
274	문제68 해설	36.2	25.6
289	문제122 ③	400mm	450mm
290	문제125 ①	0.65와 0.75	0.85와 0.75
298	문제151 해설(2방향)	② 긴경간의 1/5 이하	② 긴경간의 1/3 이하
301	문제159 답	④	③
315	문제202 해설과 답	전단철근 400 용접철망 550	전단철근500 용접철망 600	답 500
340	④고력볼트 표	볼트지름 27mm미만 볼트지름 27mm이상	볼트지름 24mm미만 볼트지름 24mm이상
361	3. 덧판을 사용한	0.75 E/[eqn: f _{y}] , 1.12 E/[eqn: f _{y}]	0.75[eqn: sqrt {E/f _{y}}], 1.12[eqn: sqrt {E/f _{y}}]
376	문제5 해설	490×0.7=324	490×0.7=343 SM490항복강도325MPa	작은값
398	문제85	진단응력도	전단 응력도
407	문제 113 해설		양단고정의 좌굴하중비는 4이고 양단힌지의 좌굴 하중비는 1입니다 그래서 4배 입니다.
409	문제 120번	최대사이즈	최소 사이즈
438	표	모근	모든
439	표	못을 받은	못을 박은
447	② ㉣	대공과 평보와 ㅅ자보의	왕대공과 ㅅ보의 중심선
	건축구조부록
67	시험회수14회 이하 표	[eqn: f _{ck} `+10]	1.1 [eqn: f _{ck} `+5]
	(4) 콘크리트의 평가	㉡ 150㎥ 당 1회	㉡ 100㎥ 당 1회
93	(3) 전단철근의	400MPa , 550MPa	500MPa , 600MPa
128	(4) 구조용 강재 심부	① 350MPa	① 450MPa
166	3. 아이바 ②	7/8배 보다 커야 한다.	7/8배 보다 커야 하고 핀구멍의 직경은 핀 직경보다 1mm이상 크면 안된다.	변경
180	3) 건조상태구분 표	건조재 18	건조재 19