2015 이지 건축계획(학) 정오표

편집상의 오류로 잘못된 부분을 바로잡습니다. 학습에 불편을 드려서 대단히 죄송합니다.

페이지	위 치	수정 사항
74	밑에서 12째줄~14째줄	㉠ 중심에 400ha의 시가지와 주변에 2,000ha의 영구농지 : ~ ㉡ 시가지에 32,000명으로 인구를 제한을 한다.
116	2. ⑥	⑥ 중복도 방사선형 : 20층 이상의 고층 사무실에 사용한다.
117	위에서 3째줄	㉡ 교통시설, 위생설비는 건물내부, 제3 또는 중심지역에 위치한다.
183	3번 정답	03. ②
188	20번 해설	점유면적은 크나 승객의 시야가 좋다
193	3.1.형태	정형이 유리하고, 장변과 단변의 비는 4:3 또는 3:2, 5:4 등으로 한다.
271	22번 지문 ①	~ 건축할 경우 연면적은 12,000m2이다.
274	32번 지문 ⓵	⓵ 엘리베이터 1대당 객실 평균수는 45인실을 기준으로 한다
328	4 번 지문②	② 맨 앞줄 객석으로부터 스크린까지의 최소거리 6m
345	12번 정답	12. ②
363	1번 정답	01. ②
408	14번 정답	14. ①, ③
538	7번 정답	07. ②, ④
540	16번 정답	16. ①
614	19번 정답	19. 정답없음
615	26번 정답	26. ③
626	72번 정답	72. ④
	74번 지문 및 정답	⓵ 세대단자함 또는 세대통합관리반 , 74. 정답없음
723	15번 정답	15. 정답없음
733	48번 정답	48. ②
	49번 정답 및 해설	49. 정답없음 해설: 재해로 멸실된 경우는 멸실 후 30일 이내
741	76번 문제 ①	① 지하층 면적은 제외되지 않는다.
	78번 문제 ②	② 1.5m 이상

2015년 6월. 서울고시각