2015 건축구조 정오표

page	위치	변경전	변경 후	비고
33	③현장타설콘크리트말뚝	콘트리트	콘크리트
82	원형평면이 아닌경우	≥ 3.5	≥3.0
230	4.최소철근량 표	수평전단철근 단면적 0.0025	수평전단철근 단면적 0.0015
264	문28 해설	-부재외측에서 슬래브중심까지 거리 -간사이 ×1/12	부재외측에서 슬래브중심까지거리+bw -간사이 ×1/12+bw
268	문45 ④ 지문	계단도리식 계단	경사보식 계단
268	문 46 지문 및 해설	[eqn: f _{ck}]가 400MPa	[eqn: f _{ck}]가 40MPa
271	문 58 ④ 지문	4변고정식 계단식	경사보식
276	문 75 정답	⓸	⓵,⓸
289	문121 ③	구조의, 40cm	이형철근의, 45cm
297	문148 ③ 해설	[eqn: f _{ck} +8]	[eqn: f _{ck} +8.5]
304	문 168 해설	500㎥ 마다(세제곱미터)	500㎡ 마다 (제곱미터)
336	맨위 도표	보통 4d	보통 3d
351	표 밑에서 두 번째 단속모살용접 실형 가운데	150, 150, 150	50, 50, 50
438	표 마지막 칸 삭제	수평덮개를 단층으로 설치한 격막 2:1	삭제
439	표 첫 번째 칸	구조용 목질판재 3.5:1	구조용 목질판재 2:1
439	표 첫 번째 두 번째칸	파티클보드를 덮고~~ 2:1	석고보드, 드라이비트, 시멘트 플라스터를 덮은 전단벽 1.5:1
599	문 33 정답	답 ⓶	답 ⓵
599	문 34 해설		-RB×8 +2×4 ×2=0 ∴RB=2t
600	문 35 그림			C추가
601	문 39 해설	[eqn: THEREFORE R _{A} =1tf](↓)	[eqn: THEREFORE R _{A} =4tf](↓)
602	문 40 해설	⓵~ [eqn: =- {wl} over {w}](↓)	⓵~ [eqn: =- {wl} over {2}](↓)
603	문45 ② 과 해설		AC는 켄틸레버로 BC는 단순보로 계산 한다. MB=0 RC×1.5 –1.6×1.5=0 ∴RC=2.66t v=0 ra-2.66=0 ∴ra=2.66 답 ②2.66
605	문 50 그림
606	문 52 지문	⓸73tf‧m	⓸72tf‧m
624	문 105 그림
	문 105 해설
634	문 129 정답	정답 ⓷	정답 ⓶
639	문 144 해설③	3 × 1/2=1.5	2 × 1/2= 1tf/m
	[부록]
110	下9	,또한 400mm 이하로 하여야 한다.	,또한 450mm 이하로 하여야 한다.