[2017 이지 건축계획] 도서정오표

발행일  2017년  1월  15일

구분

수정 전

수정 후

29쪽

참고

해치(Hatch)와 배선실

배선실(Pantry) : 식기 수납 및 음식물을 장만하는 곳이다.

배선실(Pantry) : 식기 수납 및 음식을 장만하는 곳이다.

60쪽

76번

해설 추가

각 방이 지면보다 높은 곳에 위치하여 시선이 차단되므로 독립성도 좋다

① 필로티라는 공간은 사용하는 공간이 아니므로 폐쇄적인 공간이다.

② 필로티형은 1층 기둥으로 지지되어 개방성을 확보하고 있다. 즉 전망쪽으로는 유리하나, 공간사용측면에서는 불리하다.

131쪽

표

▶승용 승강기의 설치기준(제5조 관련)

6층 이상의 거실면적의 합계 건축물의 용도	3,000㎡ 이하	3,000m2 초과

6층 이상의 거실면적의 합계 건축물의 용도	3,000㎡ 이하	3,000㎡ 초과

201쪽

□ 교지의 형태와 면적

1. 형 태

정형이 유리하고, 장변과 단변의 비는 4：3 또는 2：3, 4：5 등으로 한다.

정형이 유리하고, 장변과 단변의 비는 4：3 또는 3：2, 5：4 등으로 한다.

232쪽

⑨ 열람실의 채광조명

…

㉣ 적당한 밝기(200lx 이상)일 것

㉣ 적당한 밝기(600lx 이상)일 것

266쪽

□ 기준층 평면형식 및 배치

구조계획의 요점

∙4각형으로 구성되는 단순 명쾌한 타입이다.

구조계획의 요점

∙직사각형으로 구성되는 단순 명쾌한 타입이다.

268쪽

2. 동선계획 시 고려 사항

…

③ 고객동선은 명료하고 유연한 유통이 되도록 한다.

③ 고객동선은 명료하고 유연한 유동이 되도록 한다.

318쪽

□ 채광 및 조명 계획

1. 조명과 채광의 상관성

…

⑦ 대상에 따라 필요한 방향성을 나타내는 점광원(spot light)이 생기지 않게 할 것

⑧ 광색이 적당하고 변화가 없을 것

⑦ 대상에 따라 필요한 방향성을 나타내는 점광원(spot light)을 고려할 것

⑧ 광색이 부드럽고 변화가 없을 것

319쪽

□ 채광형식

1. 정광창 형식(Top Lighting)

…

④ 델마비브 박물관(이스라엘), 킴벨아트뮤지엄(루이스칸)

④ 델마비브 박물관(이스라엘)

332쪽

5. 관람석의 단면

③ 계획상의 요점

…

㉥ 무대부는 반사재를 후면부는 흡은재를 설치한다.

㉥ 무대부는 반사재를 후면부는 흡음재를 설치한다.

417쪽

예제1

면적이 100㎡인 건물의 조명설비에서 40W짜리 형광등 10개를 설치할 때 평균조도는 얼마인가?(단 40W 형광등 1개 광속은 2,000lx, 조명률 60%, 감광보상률 1.5)

면적이 100㎡인 건물의 조명설비에서 40W짜리 형광등 10개를 설치할 때 평균조도는 얼마인가?(단 40W 형광등 1개 광속은 2,000lm, 조명률 60%, 감광보상률 1.5)

459쪽

□ 체감온도 지표

② 유효온도(ET：Effective Temperature)

□ 실유효온도：상대습도 100%, 대신 50%선과 건구온도의 교차로 표시한 쾌적지표

□ 신 유효온도：상대습도 100%, 대신 50%선과 건구온도의 교차로 표시한 쾌적지표

541쪽

④ 절충양식

…

㉡ 평양의 보통문, 숭인전, 서산 개심사 대웅전

㉡ 평양의 보통문, 숭인전

555쪽

6. 조선시대 건축물

② 다포식

여주 신륵사 조사당, 안동 봉정사 대웅전, 청양 장곡사 대웅전, 서울 남대문(남한에 현존하는 가장 오래된 건축물), 문묘, 부여 무량사 극락전, 경주불국사 대웅전, 경복궁 근정전

여주 신륵사 조사당, 안동 봉정사 대웅전, 청양 장곡사 대웅전, 서울 남대문(남한에 현존하는 가장 오래된 건축물), 문묘, 부여 무량사 극락전, 경주불국사 대웅전, 경복궁 근정전, 서산 개심사 대웅전

558쪽

3. 건축가

① 박길용(1898~1943)

…

㉢ 조선생명보험 사옥, 경성제국 대한본부, 종로백화점(화신)

① 박길륭(1898~1943)

…

㉢ 조선생명보험 사옥, 경성제국 대학본부, 종로백화점(1931), 화신백화점(1935)

574쪽

□ 음료수 수질 오염 방지 대책

④ 저수조에 장시간 보관하면 잔류연소 소비로 부패되기 쉬우므로 필요이상으로 저장하지 않도록 한다.

④ 저수조에 장시간 보관하면 잔류염소 소비로 부패되기 쉬우므로 필요이상으로 저장하지 않도록 한다.

724쪽

건축물의 유지와 관리

2. 건축물의 철거 등의 신고

① 허가대상건축물을 철거하려는 자는 철거예정일 7일 전까지 건축물의 철거, 멸실 신고서를 시장, 군수, 구청장에게 제출하여야 한다.

① 허가대상건축물을 철거하려는 자는 철거예정일 3일 전까지 건축물의 철거, 멸실 신고서를 시장, 군수, 구청장에게 제출하여야 한다.

725쪽

대지의 안전 등

□ 옹벽의 설치

1. 옹벽 설치

성토 또는 절토하는 부분의 경사도가 1：1.5 이상으로서 높이가 1m 이상인 부분에는 옹벽을 설치한다(3m 이상은 콘크리트구조).

성토 또는 절토하는 부분의 경사도가 1：1.5 이상으로서 높이가 1m 이상인 부분에는 옹벽을 설치한다(2m 이상은 콘크리트구조).

232쪽

구조 내력 등

□ 건축물의 구조 안전 확인 대상 건축물

② 연면적이 1,000㎡ 이상인 건축물

② 연면적이 500㎡ 이상인 건축물

도서의 오류로 학습에 불편을 드려 대단히 죄송합니다.