2017 자동차구조원리 정오표(17.5.11)

페이지	오(誤)	정(正)	비고
p.30	문제 15 해설 자동차용 가솔린기관의 압축비는 8~10, 디젤기관은 12~23 정도이다.	문제 15 해설 자동차용 가솔린기관의 압축비는 7~11:1, 디젤기관은 15~22:1 정도이다.	해설 수정
p.249	문제 49 정답②	문제 49 정답④	정답 수정
p.467	문제 02 정답④	문제 02 정답②	정답 수정